|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schweißen | | Schneiden | Löten | | Trennschleifen  staubige Arbeiten | | | **Nr*.*** | | | | |
| 1 | Arbeitsort/-stelle, Dauer | | |  | | | | | | | | | |
| 1a | Bereich mit Brand- und Explosionsgefahr | | | *Räumliche Ausdehnung der Arbeitsstelle:  abgeschlossener Raum  im Freien*  *Umkreis (Radius) von       m, Höhe von       m, Tiefe von       m* | | | | | | | | | |
| 2 | Arbeitsauftrag,  Name des Verantwortlichen | | |  | | | | | | | Name: |  | |
| 3  3a | Sicherheitsmaßnahmen bei Brandgefahr  Beseitigen der Brandgefahr,  vor Arbeitsbeginn | | | Entfernung beweglicher brennbarer Gegenstände und Stoffe – auch   Staubablagerung im gefährdeten Bereich  Entfernung von Decken-, Rohr- und Wandverkleidungen, falls sie   brennbare Stoffe abdecken oder verdecken oder selbst brennbar sind  Abdeckung ortsfester brennbarer Gegenstände  (z.B. Holz balken, -wände und -böden, Kunststoffteile usw.)  Abdichten von Öffnungen zu benachbarten Bereichen durch Lehm,   Gips, Mörtel, feuchte Erde usw.   (z.B. Fugen, Ritzen, Mauerdurchbrüchen, Rohröffnungen, Rinnen, Kamine,  Schächte)  ggf. zusätzlich Warnschilder aufstellen  vorh. Brandmelder abgeschaltet und Schutzkappen aufgesetzt  RAS Nr.:        Melder/Gruppe Nr.: | | | | | | | *Name:*    *(Druckschrift)*  *Ausgeführt:*    *(Unterschrift)* | | |
| 3b | Bereitstellen von Feuerlöschmitteln,  vor Arbeitsbeginn | | | Feuerlöscher mit       l/kg  Wasser  Pulver  Schaum  CO2  Löschdecken  Angeschlossener Wasserschlauch (Wandhydrant)  Weitere Maßnahmen:  Benachrichtigen der Werks-/Betriebs- und Berufsfeuerwehr  Sicherstellen, dass der Fluchtweg gesichert ist | | | | | | | *Name:*    *(Druckschrift)*  *Ausgeführt:*    *(Unterschrift)* | | |
| 3c | Brandposten, während der Arbeiten | | | während der feuergefährlichen Arbeiten | | | | | | | *Name:* | | |
| 3d | Brandwache, nach der Arbeit | | | nach Abschluss der feuergefährlichen Arbeiten Dauer: | | | | | | | *Name:* | | |
| 4  4a | Sicherheitsmaßnahmen bei Explosionsgefahr  Beseitigen der Explosionsgefahr, vor Arbeitsbeginn | | | Entfernen sämtlicher explosionsfähiger Gegenstände, Stoffe, sowie   Staubablagerungen und Behälter mit gefährlichem Inhalt oder dessen   Resten  Beseitigung von Explosionsgefahr in Rohrleitungen  Abdichten von ortsfesten Behältern, Apparaten oder Rohrleitungen,  die brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube enthalten oder   enthalten haben, evtl. in Verbindung mit lufttechnischen Maßnahmen  Durchführung lufttechnischer Maßnahmen nach EX-RL in Verbindung   mit messtechnischer Überwachung  Aufstellen von Gaswarngeräten (Typ etc.) | | | | | | | *Name:*    *(Druckschrift)*  *Ausgeführt:*    *(Unterschrift)* | | |
| 4b | Überwachung während der Arbeiten | | | Überwachung der Sicherheitsmaßnahmen auf Wirksamkeit | | | | | | | Name: |  | |
| 5 | Aufhebung Sicherheitsmaßnahmen nach der Arbeit | | | nach Abschluss der feuergefährlichen Arbeiten nach       Stunden  Einschaltung der BMA -  RAS Nr.:        Melder/Gruppe Nr.: | | | | | | | Name: |  | |
| 6 | **Alarmierung** - Standort des nächsten: | | | Brandmelders | | | Telefons | | *Feuerwehr-Notruf* | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | ***112*** | | | | |
| 7 | Auftraggebender Unternehmer (Auftraggeber) | | | *Die Maßnahmen nach Nummern 3 (bei Brandgefahr) und 4 (Explosionsgefahr) tragen den durch die örtlichen Verhältnisse entstehenden Gefahren Rechnung.* | | | | | | | | | |
|  |  | | | Datum | | (Unterschrift) | |  | | | | | |
| 8 | Ausführender Unternehmer (Auftragnehmer) | | | Die Arbeiten dürfen erst begonnen werden, wenn die Sicherheitsmaß-nahmen (3 und/oder 4) durchgeführt sind. | | | | | | *Kenntnisnahme des Ausführenden nach Nr. 2*    *(Unterschrift)* | | | |
|  |  | | | Datum | | (Unterschrift) | |  | |  | | | |