|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ]  Schweißen | [ ]  Schneiden | [ ]  Löten | [ ]  Trennschleifen [ ]  staubige Arbeiten | [ ]                  **Nr*.***       |
| 1 | Arbeitsort/-stelle, Dauer |                                                                                  |
| 1a | Bereich mit Brand- und Explosionsgefahr | *Räumliche Ausdehnung der Arbeitsstelle: [ ]  abgeschlossener Raum [ ]  im Freien**Umkreis (Radius) von       m, Höhe von       m, Tiefe von       m* |
| 2 | Arbeitsauftrag, Name des Verantwortlichen |                                                              | Name:  |            |
| 33a | Sicherheitsmaßnahmenbei BrandgefahrBeseitigen der Brandgefahr, vor Arbeitsbeginn | [ ]  Entfernung beweglicher brennbarer Gegenstände und Stoffe – auch  Staubablagerung im gefährdeten Bereich[ ]  Entfernung von Decken-, Rohr- und Wandverkleidungen, falls sie  brennbare Stoffe abdecken oder verdecken oder selbst brennbar sind[ ]  Abdeckung ortsfester brennbarer Gegenstände (z.B. Holz balken, -wände und -böden, Kunststoffteile usw.)[ ]  Abdichten von Öffnungen zu benachbarten Bereichen durch Lehm,  Gips, Mörtel, feuchte Erde usw.  (z.B. Fugen, Ritzen, Mauerdurchbrüchen, Rohröffnungen, Rinnen, Kamine, Schächte) [ ]  ggf. zusätzlich Warnschilder aufstellen[ ]  vorh. Brandmelder abgeschaltet und Schutzkappen aufgesetzt  [ ]  RAS Nr.:       [ ]  Melder/Gruppe Nr.:     [ ]                                 | *Name:*               *(Druckschrift)**Ausgeführt:*               *(Unterschrift)* |
| 3b | Bereitstellen von Feuerlöschmitteln, vor Arbeitsbeginn | [ ]  Feuerlöscher mit       l/kg [ ]  Wasser [ ]  Pulver [ ]  Schaum [ ]  CO2[ ]  Löschdecken[ ]  Angeschlossener Wasserschlauch (Wandhydrant)[ ]  Weitere Maßnahmen:                               [ ]  Benachrichtigen der Werks-/Betriebs- und Berufsfeuerwehr[ ]  Sicherstellen, dass der Fluchtweg gesichert ist[ ]                                 | *Name:*               *(Druckschrift)**Ausgeführt:*               *(Unterschrift)* |
| 3c | Brandposten, während der Arbeiten | [ ]  während der feuergefährlichen Arbeiten  | *Name:*            |
| 3d | Brandwache, nach der Arbeit | [ ]  nach Abschluss der feuergefährlichen Arbeiten Dauer:                 | *Name:*            |
| 44a | Sicherheitsmaßnahmen bei ExplosionsgefahrBeseitigen der Explosionsgefahr, vor Arbeitsbeginn | [ ]  Entfernen sämtlicher explosionsfähiger Gegenstände, Stoffe, sowie  Staubablagerungen und Behälter mit gefährlichem Inhalt oder dessen  Resten[ ]  Beseitigung von Explosionsgefahr in Rohrleitungen[ ]  Abdichten von ortsfesten Behältern, Apparaten oder Rohrleitungen, die brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube enthalten oder  enthalten haben, evtl. in Verbindung mit lufttechnischen Maßnahmen[ ]  Durchführung lufttechnischer Maßnahmen nach EX-RL in Verbindung  mit messtechnischer Überwachung[ ]  Aufstellen von Gaswarngeräten (Typ etc.)       | *Name:*               *(Druckschrift)**Ausgeführt:*               *(Unterschrift)* |
| 4b | Überwachung während der Arbeiten | [ ]  Überwachung der Sicherheitsmaßnahmen auf Wirksamkeit | Name:  |            |
| 5 | Aufhebung Sicherheitsmaßnahmen nach der Arbeit | [ ]  nach Abschluss der feuergefährlichen Arbeiten nach       Stunden[ ]  Einschaltung der BMA - [ ]  RAS Nr.:       [ ]  Melder/Gruppe Nr.:      | Name:  |            |
| 6 | **Alarmierung** - Standort des nächsten: | Brandmelders | Telefons | *Feuerwehr-Notruf* |
|  |  |                      |                      | ***112*** |
| 7 | Auftraggebender Unternehmer(Auftraggeber) | *Die Maßnahmen nach Nummern 3 (bei Brandgefahr) und 4 (Explosionsgefahr) tragen den durch die örtlichen Verhältnisse entstehenden Gefahren Rechnung.* |
|  |  |      Datum |       (Unterschrift) |  |
| 8 | Ausführender Unternehmer(Auftragnehmer) | Die Arbeiten dürfen erst begonnen werden, wenn die Sicherheitsmaß-nahmen (3 und/oder 4) durchgeführt sind. | *Kenntnisnahme des Ausführenden nach Nr. 2*               *(Unterschrift)* |
|  |  |      Datum |                      (Unterschrift) |  |  |